УТВЕРЖДАЮ

Директор

Музея «Малые Корелы»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Г. Рубцов

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ №1**

**объекта социальной инфраструктуры**

**Архитектурно-ландшафтная экспозиция**

**Объект культурного наследия федерального значения:**

**«Музей деревянного зодчества и народного искусства "Малые Корелы" (музейный комплекс)»**

**Реестровый номер: 2910091000**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование объекта: Архитектурно-ландшафтная экспозиция («Музей деревянного зодчества и народного искусства "Малые Корелы" (музейный комплекс)»)

1.2. Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, д. Малые Карелы.

1.3. Сведения о размещении объекта:

* Территория архитектурно-ландшафтной экспозиции музея включает в себя более 129 объектов различного назначения и функций. Предусмотрено деление территории музея на сектора, отражающие специфику традиционного деревянного зодчества основных этнокультурных зон Архангельской области.
* Наличие земельного участка в пользовании – земельный участок № 29:16:000000:1 – 1398501,00 м2.

1.4. Год создания: 17 июля 1964 года вышло решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета депутатов трудящихся № 504 «Об открытии этнографического музея-заповедника деревянного зодчества на открытом воздухе в городе Архангельске».

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: в музее ежегодно проводятся работы по содержанию, ремонту и работы по сохранению объектов архитектурно-ландшафтной экспозиции.

1.6. Наименование учреждения – пользователя: Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Архангельский государственный музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы»

1.7. Юридический адрес учреждения: 163502, Архангельская область, Приморский район, д. Малые Карелы. Почтовый адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Иоанна Кронштадтского, д. 15.

1.8. Основание для пользования объектом: Распоряжение ТУ Росимущества в Архангельской области от 04.06.2007 г. 29-АК 176760 (постоянное/бессрочное/ пользование) (29-29/01/033/2007-171)

1.9. Вышестоящая организация (Учредитель): Министерство культуры Российской Федерации

1.10. Адрес вышестоящей организации (Учредителя): 125993, ГСП-3, Москва, Малый Гнездниковский пер., д. 7/6, стр. 1, 2.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

1. Сфера деятельности: просветительская, экскурсионная, сохранение объектов культурного наследия, научно-исследовательская и образовательная деятельность.
2. Виды оказываемых услуг: экскурсионное, мастер-классы, канцерная деятельность, лекционная деятельность.
3. Форма оказания услуг: интерактивные экскурсии, выставки, конференции, обзорные экскурсии, продажа сувенирной продукции.
4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории (в зависимости от возрастного ограничения текущих мероприятий).
5. Категории обслуживаемых инвалидов - инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, люди с ментальными и психическими нарушениями.
6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – до 550 человек в день
7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – нет

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:**

Музей «Малые Корелы» расположен в 25 км от г. Архангельска, в деревне Малые Карелы.

Маршруты общественного транспорта:

Автобус №104: Железнодорожный вокзал - д. Малые Карелы - железнодорожный вокзал (часть автобусов приспособлена для людей с ограниченными возможностями здоровья).

Автобус №108: Автовокзал - д. Боброво - автовокзал

Возможность подъезда адаптированного пассажирского транспорта к объекту имеется.

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

* Расстояние до объекта от остановки транспорта – 270 м.
* Время движения (пешком) – 3-5 мин.
* Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да
* Перекрестки – не регулируемые
* Перепады высоты на пути - есть

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Категория инвалидов  (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта  (формы обслуживания) \* |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках (К) | Б |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О) | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения (С) | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха (Г) | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития (У) | ВНД |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п /п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов\*\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (К, О, Г);  ДУ (С, У) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (К, О, С);  ДУ (Г, У) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (К, О, С);  ДУ (Г, У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ (К,О, С, Г, У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ (К,О, С, Г, У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И (К, О, Г) |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ**: состояние доступности объекта оценено в целом, как доступное условно (в том числе с дополнительной помощью сотрудников) для категорий К,О, С и доступное частично избирательно для категорий Г,У, что не в полной мере обеспечивает полноценное нахождение на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья и требует выполнения ряда мероприятий по адаптации в рамках текущего ремонта

**4. Управленческое решение**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Инд. решение с ТСР.  Текущий ремонт. |
| 2 | Вход (входы) в здание | Инд. решение с ТСР. |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания  (в т.ч. пути эвакуации) | Организация альтернативной формы обслуживания.  Инд. решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Инд. решение с ТСР. Текущий ремонт. Организация альтернативной формы обслуживания |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Ремонт (текущий) с привлечением муниципалитета |
| 8 | Все зоны и участки | Инд. решение с ТСР.  Текущий ремонт. |

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2020-2030 года в рамках исполнения плана мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности

4.3. Информация размещена на сайте Музея «Малые Корелы»: [https://www.korely.ru](https://www.korely.ru/)

**5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании Акта обследования № 1 от «24» июля 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Музея «Малые Корелы»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Г. Рубцов

«24» июля 2019 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 1**

**объекта социальной инфраструктуры**

**Архитектурно-ландшафтная экспозиция**

**Объект культурного наследия федерального значения:**

**«Музей деревянного зодчества и народного искусства "Малые Корелы" (музейный комплекс)»**

В соответствии с приказом директора музея «Малые Корелы» № 95 от 26.02.2019 г., с целью паспортизации объектов музея «Малые Корелы», проведено обследование объекта Архитектурно-ландшафтная экспозиция. Объект культурного наследия федерального значения: «Музей деревянного зодчества и народного искусства "Малые Корелы" (музейный комплекс)»

Обследование проводилось с использованием методики утверждённой приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"

В ходе обследования зафиксированы показатели (сведения), характеризующие (определяющие) доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья разных нозологий.

Общие сведения об объекте приведены в Паспорте доступности №1 от 24 июля 2019 г.

Результаты обследования оформлены и приведены в соответствующих приложениях. План адаптации объекта составлен исходя из принципа разумности с учётом приоритетности в сроках выполнения мероприятий. Мероприятия по адаптации, требующие значительных капитальных вложений (объёмов финансирования) зависят от результативности соответствующих заявок, направляемых в адрес главного распорядителя бюджетных средств.

Результаты обследования (Приложения):

№1. Территории, прилегающей к объекту, в т.ч. маршрут к объекту на 2 л.

№2. Входа (входов) на объект на 2 л.

№3. Путей движения на объекте, в т.ч. план объекта на 3 л.

№4. Зоны целевого назначения объекта на 3 л.

№5. Санитарно-гигиенических помещений на 3 л.

№6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

№7. Результаты фотофиксации на объекте 24 фото на 7 л.

Руководитель рабочей группы – заместитель директора

по развитию и работе

с посетителями музея «Малые Корелы» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. Орлов

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по сохранению объектов   
культурного наследия музея «Малы Корелы» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Грошев

Заместитель директора по материально-техническому   
обеспечению и содержанию музея «Малые Корелы» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.Ю. Шангин

Помощник председателя АОО ВОИ,

эксперт по доступной среде \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Г. Макарова

Приложение №1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСК № 1

от «\_\_\_» июля 2019 г.

**I. Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к объекту (участка)**

Архитектурно-ландшафтная экспозиция

Объект культурного наследия федерального значения:

«Музей деревянного зодчества и народного искусства "Малые Корелы" (музейный комплекс)»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо  для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  | 1,15, 20 | Соответствует нормативам | К, О, С | Предусмотреть контрастную кнопку с выводом сигнала в адм |  |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  | 3, 11-13, 16-19 |  | К, О, С | Выровнять неровности на путях подхода к главному входу от автобусной остановки.  Предусмотреть идентификацию рекомендованных и не рекомендованных маршрутов. | инд. реш-е с ТСР |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть |  | 15, 20 | Нет знаков и разметки. Нет специализированного места (д.б. ≥10%) | К, О, С, Г, У | Выполнить разметку, установить знаки 8.17 и 6.4 (пп.4.2.1, 4.2.4 СП 59.13330.2012) | тек. рем. |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Разработать и внедрить инструкции и алгоритмы реагирования и ассистирования, обучить и назначить ответственных лиц. | | | | | | |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\* | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)\*\* |
| № на плане | № фото |
| Территории, прилегающей к зданию (участка) | ДЧ-И (К, О, Г);  ДУ (С, У) |  | 1,3, 11-13, 15-20 | Инд. решение с ТСР.  Текущий ремонт |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению**: состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступно частично избирательно (К, О, Г), что не в полной обеспечивает полноценную доступность объекта граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Приложение №2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

от «\_\_\_» июля 2019 г.

**I. Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) на объект**

Архитектурно-ландшафтная экспозиция

Объект культурного наследия федерального значения:

«Музей деревянного зодчества и народного искусства "Малые Корелы" (музейный комплекс)»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо  для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | нет |  | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Входная площадка | есть |  | 1,20 | Соответствует нормативам | К, О, С, Г, У | Предусмотреть контрастную кнопку с выводом сигнала в адм. | Инд. решение с ТСР. |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Предусмотреть контрастную кнопку с выводом сигнала в адм. Разработать и внедрить инструкции и алгоритмы реагирования и ассистирования, обучить и назначить ответственных лиц. | | | | | | |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\* | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)\*\* |
| № на плане | № фото |
| Вход в объект | ДЧ-И (К, О, С);  ДУ (Г, У) |  | 1,20 | Инд. решение с ТСР. |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению**: состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как ДЧ-И (К, О, С) – доступно частично избирательно для категорий (Г, У) – доступно условно, что не в полной обеспечивает полноценное нахождение на объекте всех категорий граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Приложение №3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

от «\_\_\_\_»июля 2019 г.

**I. Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения по объекту (в т.ч. путей эвакуации)**

Архитектурно-ландшафтная экспозиция

Объект культурного наследия федерального значения:

«Музей деревянного зодчества и народного искусства "Малые Корелы" (музейный комплекс)»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо  для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Общие пути движения | есть |  | 3, 11-13, 20 | Через каждые 25-100 м должны быть адаптированные знаки навигации. | К, О, С, Г | Информацию снабжать QR-кодом в контрастной рамке. | Инд. реш-е с ТСР |
| 3.2 | Лестница (мостовые переходы) | есть |  | 17-19 | Ступени лестниц должны быть с подступенком. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги. | К, О, С, Г | Технические решения без вредя для историко-культурной ценности объекта невозможны | Орган-я альт-ой формы обслуж-я |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Дверь | есть | - | - | - | - | - | - |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  | 1-3, 11-13, 15-16 | Соответствует нормативам | К, О, С |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Предусмотреть алгоритм организованного перемещения инвалидов из Каргопольско-онежского сектора музея на «2й участок» без использования мостовых переходов. | | | | | | |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\* | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)\*\* |
| № на плане | № фото |
| Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДЧ-И (К, О, С);  ДУ (Г, У) |  | 1-3, 11-13, 15-19, 20 | Организация альтернативной формы обслуживания.  Инд. реш-е с ТСР |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению**: состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как ДЧ-И (К, О, С) – доступно частично избирательно для категорий (Г, У) – доступно условно, что не в полной обеспечивает полноценное нахождение на объекте всех категорий граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Приложение №4

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №1

от «\_\_» июля 2019 г.

**I. Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

Архитектурно-ландшафтная экспозиция

Объект культурного наследия федерального значения:

«Музей деревянного зодчества и народного искусства "Малые Корелы" (музейный комплекс)»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо  для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания (выставочный зал №1) | есть |  |  | Ограничительное ограждение (верёвки) не контрастны | К, О, С, Г, У | Выполнить ограждения в контрастном исполнении | тек. рем. |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания (кассы) | есть |  | 2 | Подходы к кассе имеют недопустимый перепад высот. | К, О, С, Г, У | Сровнять отметки путей подхода и площадки перед кассой. | тек. рем. |
| 4.4 | Прилавочная форма обслуживания (кафе №1) | есть |  | 6-8 | Отсутствуют выделенные зоны для организации приёма пищи. | К, О, С, Г, У | В кафе №1 выделить зону для организации приёма пищи.  Предусмотреть контрастную кнопку с выводом сигнала в адм. | Инд. реш. с ТСР; тек. рем. |
| 4.5 | Прилавочная форма обслуживания (кафе №2) | есть |  |  | Отсутствует возможность непосредственного получения услуги | К, О, С, Г, У | Предусмотреть площадку приёма пищи и кнопку вызова помощи в получении услуги. | Инд. реш. с ТСР; тек. рем |
| 4.6 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту (АЛЭ) | есть |  | 3, 11-13, 16 | Через каждые 25-100 м должны быть адаптированные знаки навигации.  Отсутствует сменная коляска.  Отсутствуют приспособленные места для отдыха инвалидов. | К, О, С, Г, У | Информацию снабжать QR-кодом в контрастной рамке.  Приобрести сменные коляски. Организовать приспособленные места отдыха – не мене 5% от общего числа (по ГОСТ Р ИСО 28803-2013; ГОСТ Р 56274-2014) | Инд. реш-е с ТСР |
| 4.7 | Зальная форма обслуживания (интерьеры объектов культурного наследия) | есть |  | 4,5 | Отсутствуют данные о доступности экспозиций/интерьеров.  Технические решения без вредя для историко-культурной ценности объекта невозможны | К, О, С, Г, У | Разработать и внедрить инструкции и алгоритмы реагирования и ассистирования, обучить и назначить ответственных лиц. | Инд. реш-е с ТСР.  Орган-я альт-ой формы обслуж-я |
| 4.8 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | В кафе №1: выделить спец.зону для организации приёма пищи с установкой разновеликих скамеек. Разместить информацию о ключах для открывания уборной. Следует также применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд. Следует использовать распашные двери с доводчиком (с усилием 19,5 Нм).  Приспособленные места отдыха должны включать в себя: устройство ровных путей подхода к местам отдыха, устройство разновеликих скамеек, размещение спец. информационных указателей.  Рекомендуемые и не рекомендованные маршруты движения по объекту, приспособленные места отдыха, доступные и не доступные зоны целевого назначения, а также опасные объекты должны быть размещены в общем доступе на сайте музея в разделе «доступная среда».  Разработать и внедрить инструкции и алгоритмы реагирования и ассистирования, обучить и назначить ответственных лиц.  Выделить и обеспечить обновление информации (на сайте, в разделе «доступная среда») по интерьерам объектов культурного наследия, которые доступны для посещения людьми с ограниченными возможностями здоровья и при каких условиях.  В отношении интерьеров объектов культурного наследия, в которые из-за параметров путей движения, эвакуации и т.п. невозможно обеспечить доступ лиц с ограниченными возможностями здоровья необходимо разработать и реализовать формы альтернативного обслуживания (предоставления услуг), в т.ч. с использованием средств сайта и/или при помощи средств трансляции он-лайн экскурсий с элементами интерактивного участия (коммуникации). | | | | | | |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\* | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |  |  | Инд. решение с ТСР. Тек. рем. Организация альтернативной формы обслуживания |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению**: состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как ДУ (К, О, С, Г, У) доступно условно (с дополнительной помощью), что не обеспечивает полноценное нахождение на объекте всех категорий граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Приложение №5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

от «\_\_\_» июля 2019 г.

**I. Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Архитектурно-ландшафтная экспозиция

Объект культурного наследия федерального значения:

«Музей деревянного зодчества и народного искусства "Малые Корелы" (музейный комплекс)»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната (у кафе №1) | есть |  | 9, 9.1, 9.2 | Отсутствуют крючки для костылей, одежды и др. принадлежностей. Перепады высот порогов от 0,85 до 1,1 см.  Входная площадка не нормативных размеров (1,5х1,5м).  Поручни должны быть на всю длину пандуса, а также должны иметь выступающие не травмирующие окончания, выступающие на 30см. Отсутствует система тревожной сигнализации. | К, О, С, Г, У | Установить крючки для одежды, костылей и др. принадлежностей.  Обеспечить возможность открывания замка дверей снаружи.  Привести в соответствие с п.5.3.3 СП 59.13330.2012.  Привести в соответствие с п. 5.3.6 СП 59.13330.2012.  Высота каждого элемента порога не должна превышать 1,4 см | тек.рем. |
| 5.2 | Туалетная комната (на 2ом уч.) | есть |  | 10, 10.1, 10.2 | Отсутствуют крючки для костылей, одежды и др. принадлежностей. Перепады высот порогов от 0,85 до 1,1 см.  Входная площадка не нормативных размеров (1,5х1,5м).  Поручни должны быть на всю длину пандуса, а также должны иметь выступающие не травмирующие окончания, выступающие на 30см. Отсутствует система тревожной сигнализации. | К, О, С, Г, У | Установить крючки для одежды, костылей и др. принадлежностей.  Обеспечить возможность открывания замка дверей снаружи.  Привести в соответствие с п.5.3.3 СП 59.13330.2012.  Привести в соответствие с п. 5.3.6 СП 59.13330.2012.  Высота каждого элемента порога не должна превышать 1,4 см | тек.рем. |
| 5.3 | Бытовая комната | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2x2,2 м (п.5.1.3 СП 59.13330.2012) – доработать существующие специализированную туалетную комнату по требованиям СП 59.13330.2012.  Предусмотреть контрастную кнопку с выводом сигнала в администрацию.  Разработать и внедрить инструкции и алгоритмы реагирования и ассистирования, обучить и назначить ответственных лиц.  Установить поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья:  - в универсальной кабине,  - в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов  Выключатели и розетки в помещениях должны быть на высоте 0,8 м от уровня пола  Информирующие обозначения помещений:  - дублирование рельефными знаками.  Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними. | | | | | | |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\* | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)\*\* |
| № на плане | № фото |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |  | 9-10.2 | тек.рем. |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению**: состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как ДУ доступно условно, что не обеспечивает полноценное нахождение на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Приложение №6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

от «\_\_\_» июля 2019 г.

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

Архитектурно-ландшафтная экспозиция

Объект культурного наследия федерального значения:

«Музей деревянного зодчества и народного искусства "Малые Корелы" (музейный комплекс)»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет | - | - | Отсутствует аварийное освещение в туалете | К, О, С, Г, У | Замкнутые пространства зданий (помещения различного функционального назначения, кабины уборной и т.п.) должно предусматриваться аварийное освещение в соответствии с п 5.5.7 СП 59.13330.2012 | Индивидуальное решение с ТСР |
| 6.2 | Акустические средства | нет | - | - | Использование акустических средств при планировании и организации выставок повышает доступность музейных услуг | С | При разработке мероприятий/программ предусматривать соответствующие решения | Индивидуальное решение с ТСР |
| 6.3 | Тактильные средства | есть | - | - | Отсутствуют дублирующие рельефные знаки | С | Информирующие обозначения помещений/объектов АЛЭ дублируется рельефными знаками на высоте от 1.35 в соответствии с п 5.3.6 СП 59.13330.2012 | Индивидуальное решение с ТСР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ  Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативных документов по стандартизации.  Рассмотреть возможность организации системы аудиосопровождения по территории музея.  Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать:  - непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения;  - предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.  Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и должна быть увязана с художественным решением интерьера.  Использование компенсирующих мероприятий при невозможности применить визуальную информацию | | | | | | |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\* | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)\*\* |
| № на плане | № фото |
| Система информации на объекте | ВНД |  |  | Индивидуальное решение с ТСР |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению**: состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступно условно (с дополнительной помощью), что не в полной мере обеспечивает полноценное нахождение на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №7  к Акту обследования ОСИ  к паспорту доступности №1  от «24» июля 2019 г. |
| X:\Users_Documents\03_Blok_Arkhitektury\_Obshaya\Грошев С.В\МГН\АЛЭ\фото 20.05\20190520_145427.jpg | X:\Users_Documents\03_Blok_Arkhitektury\_Obshaya\Грошев С.В\МГН\АЛЭ\фото 20.05\20190520_145234.jpg |
| Фото №1 – главный вход | Фото №2 – подход к кассе (главный вход) |
| X:\Users_Documents\03_Blok_Arkhitektury\_Obshaya\Грошев С.В\МГН\АЛЭ\фото 20.05\20190520_150415.jpg | X:\Users_Documents\03_Blok_Arkhitektury\_Obshaya\Грошев С.В\МГН\АЛЭ\фото 20.05\20190520_150901.jpg |
| Фото №3 – Пути движения по территории (место отдыха) | Фото №4 – подход к зоне целевого назначения |
| X:\Users_Documents\03_Blok_Arkhitektury\_Obshaya\Грошев С.В\МГН\АЛЭ\фото 20.05\20190520_152915.jpg | X:\Users_Documents\03_Blok_Arkhitektury\_Obshaya\Грошев С.В\МГН\АЛЭ\фото 20.05\20190520_153309.jpg |
| Фото №5 – подход к зоне целевого назначения | Фото №6 – вход в зону обслуживания (кафе №1) |
| X:\Users_Documents\03_Blok_Arkhitektury\_Obshaya\Грошев С.В\МГН\АЛЭ\фото 20.05\20190520_153729.jpg | X:\Users_Documents\03_Blok_Arkhitektury\_Obshaya\Грошев С.В\МГН\АЛЭ\фото 20.05\20190520_153736.jpg |
| Фото №7 – зона обслуживания (кафе №1) | Фото №8 – пути эвакуации из зоны обслуживания (кафе №1) |
|  |  |
| X:\Users_Documents\03_Blok_Arkhitektury\_Obshaya\Грошев С.В\МГН\АЛЭ\фото 20.05\20190520_154519.jpg | 20190610_122400 |
| Фото №9 – пути подхода к туалетной  комнате (у кафе №1) | Фото №9.1 – оборудование туалетной комнаты (у кафе №1) |
| 20190610_122328 | 20190610_123653 |
| Фото №9.2 – оборудование туалетной комнаты (у кафе №1) | Фото №10 – оборудование подхода к туалетной комнате (на 2ом уч.) |
| 20190610_123605 | 20190610_123627 |
| Фото №10.1 – оборудование туалетной комнаты (на 2ом уч.) | Фото №10.2 – оборудование туалетной комнаты (на 2ом уч.) |
| X:\Users_Documents\03_Blok_Arkhitektury\_Obshaya\Грошев С.В\МГН\АЛЭ\фото 20.05\20190520_163909.jpg | X:\Users_Documents\03_Blok_Arkhitektury\_Obshaya\Грошев С.В\МГН\АЛЭ\фото 20.05\20190520_163918.jpg |
| Фото №11 – пути движения по территории | Фото №12 – пути движения по территории |
| X:\Users_Documents\03_Blok_Arkhitektury\_Obshaya\Грошев С.В\МГН\АЛЭ\фото 20.05\20190520_164000.jpg | X:\Users_Documents\03_Blok_Arkhitektury\_Obshaya\Грошев С.В\МГН\АЛЭ\фото 20.05\20190520_160652.jpg |
| Фото №13 – пути движения по территории | Фото №14 – система навигации и информирования |
| X:\Users_Documents\03_Blok_Arkhitektury\_Obshaya\Грошев С.В\МГН\АЛЭ\фото 06.19\2.jpg | X:\Users_Documents\03_Blok_Arkhitektury\_Obshaya\Грошев С.В\МГН\АЛЭ\фото 06.19\3.jpg |
| Фото №15 – «Северный» вход на объект (стоянка) | Фото №16 – пути движения по территории (главная площадь) |
| X:\Users_Documents\03_Blok_Arkhitektury\_Obshaya\Грошев С.В\МГН\АЛЭ\фото 06.19\4.jpg | |
| Фото №17 – Мостовой переход | |
| X:\Users_Documents\03_Blok_Arkhitektury\_Obshaya\Грошев С.В\МГН\АЛЭ\фото 06.19\изображение_viber_2019-06-29_14-55-54.jpg | |
| Фото №18 – Мостовой переход | |
| X:\Users_Documents\03_Blok_Arkhitektury\_Obshaya\Грошев С.В\МГН\АЛЭ\фото 06.19\1.jpg | |
| Фото №19 – Подход к мостовому переходу | |
| X:\Users_Documents\03_Blok_Arkhitektury\_Obshaya\Грошев С.В\МГН\АЛЭ\фото 06.19\6.jpg | |
| Фото №20 – Стоянка у главного входа | |